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天津韦恩科技发展有限公司

一、概述

压力变送器灵敏度高、精度高、抗过载能力强。采用进口传感器制造，传感器和放大电路高度集成；采用压铸合金铝表面喷漆壳体，电路零点和增益无须调整；抗干扰能力强，耐酸碱，长期稳定可靠。

二、工作原理
 　　压力变送器选用进口压力芯片，敏感元件采用扩散或离子注入等工艺形成电阻并连接成惠斯通电桥，用微机械加工技术在电桥下形成压力敏感膜片。当压力作用在膜片上时，电阻值发生变化并且产生一个与作用压力成正比的线性化输出信号。我们在惠斯通电桥上加上直流电源，就会产生一个直流电压信号的输出。经过二次转换线路，实现两线制4~20MA输出。
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三、功能特点
稳定性好，满度、零位长期稳定性可达0.2%FS/年。在补偿温度0～70℃范围内，温度飘移低于0.2%FS，在整个允许工作温度范围内低于0.5%FS。

具有反向保护、限流保护电路，在安装时正负极接反不会损坏变送器，异常时送器会自动限流在35MA以内。

固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长。

从风压到水、油都可以进行高精度的测量，不受被测介质质量大小的影响。
安装方便、结构简单、经济耐用。
四、主要技术参数

	测量范围：
	0-10KPa～0-60MPa

	最大过载：
	标准量程的2倍

	压力形式：
	表压、微差压

	单位选择：
	MPa、KPa、Pa、M

	精度等级： 
	0.5%F·S

	电源电压：
	24VDC

	负载电阻：
	≤500Ω

	测量介质：
	蒸汽压力或气体、液体

	长期稳定性：
	±0.2% F·S/年

	环境相对湿度：
	0～95%

	补偿温度：
	0～70℃

	工作温度：
	-10～70℃


五、结构特点

	外壳：
	压铸合金铝

	主体结构材料：
	１Cr18Ni9Ti

	压力接口：
	Ｍ２0×１.５（其它螺纹根据现场，订货告知）

	自重：
	普通型１kg、带表头型１.２kg


六、外型尺寸
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七、调试方法

拧下保护盖，即可看到调零和满程电阻器，外接标准电源及电流表（０.２极以上），即可调整，步骤如下：
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在变送器没有加压的情况下，调节零点电阻器，使之输出电流４mＡ，
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变送器加压到满量程，调节满程电阻器，使之输出电流２０mＡ，
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反复以上步骤两三次，直到信号正常。
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调节完毕，拧紧保护盖。

八、注意事项

◆凡供货产品均带有使用说明书及合格证，其中有产品编号、技术参数、出厂日期等，请认真核对，以免用错。

　◆不可用坚硬的物体直接挤压变送器膜片，以免损伤变送器。

　◆安装时应根据产品连接方式和螺纹类型，查对现场接口是否与产品接口一致，连接时应慢速拧紧，不能把转矩直接加到变送器壳体上，只能加在压力接口的六方上。

◆接供电电源时应严格按照我公司接线说明进行连接。

边送器过载压力不可超过量程的200％ 。

◆使用中发现异常，应关掉电源，停止使用，进行检查，或直接向我公司技术部门联系。

◆运输、储存时应恢复原包装，存放在阴凉、干燥、通风的库房内。

◆包换一年。

九、电器连接图
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压力/液位变送系列
WN-800型压力变送器[image: image8.png]
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测量范围： -0.1MPa-60MPa 供电电源：12-36VDC

精度等级：±0.5%F ·S

长期稳定：±0.2%F ·S/年

输出方式：4~20mA

负载能力：≤500Ω

过载压力：标准量程的2倍  使用环境温度： -20~70℃ 环境湿度：0-90%

过程连接： M20x1.5 (常规) 测量介质：气体、液体

(腐蚀性介质需定制)

WN-801型压力变送器
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测量范围： -0.1MPa-60MPa 供电电源：12-36 VDC

精度等级：±0.5%F ·S

长期稳定：±0.2%F ·S/年

输出方式：4~20mA

负载能力：≤500Ω

过载压力：标准量程的2倍 使用温度： -20~70℃

环境湿度：0-50%

过程连接：M20×1.5 (常规) 测量介质：气体、液体

(腐蚀性介质需定制)

WN-3051型差压变送器
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测量范围： -0.1MPa~60MPa

供电电源：12-36VDC

精度等级：±025%F ·S

长期稳定：±0.2%F ·S/年

输出方式：4~20mA  HART

负载能力：≤500Ω

过载压力：标准量程的2倍

使用温度： -20~70℃

环境湿度：0-90%

过程连接： M20x1.5

测量介质：气体、液体

(腐蚀性介质需定制)

WN-802型风压变送器

测量范围： -20KPa~50KPa
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供电电源：12-36 VDC

精度等级：±0.5%F ·S

长期稳定：±0.2%F ·S/年

输出方式：4-20mA

负载能力：≤500Ω

过载压力：标准量程的2倍

使用温度： -20~70℃

环境湿度：0-40%

过程连接：φ8宝塔嘴

测量介质：气体

WN-803型压力变送器
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测量范围： -0.1MPa~60MPa

供电电源：12-36VDC

精度等级： ±0.5%F · S

长期稳定： ±0.2%F · S/ 年

输出方式： 4~20mA HART

负载能力： ≤500 Q

过载压力：标准最程的2倍

使用温度：-20~70℃

环境湿度：0~90%

过程连接：M20×1.5 (常规)

测量介质：气体、液体

(腐蚀性介质需定制)

WN-804型静压液位变送器[image: image14.png]
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测量范围： -0.1MPa-60MPa

供电电源：12-36VDC

精度等级：±0.5%F ·S

长期稳定：±0.2%F ·S/年

输出方式：4~20mA

负载能力：≤500Ω  过载压力： -20~70℃ 环境湿度：0-50%

过程连接： M20x 1.5 (常规) 测量介质：气体、液体

(腐蚀性介质需定制)

WN-805型静压液位变送器
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测量范围：-0.1MPa-60MPa

供电电源：12-36VDC

精度等级：±0.5%F ·S

长期稳定：±0.2%F ·S/年

输出方式：4~20mA

负载能力：≤500Ω

过载压力： -20~70℃

环境湿度：0-50%

过程连接： M20x 1.5(常规) 测量介质：气体、液体

(腐蚀性介质需定制)

WN-806型静压液位变送器
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测量范围： -0.1MPa-60MPa 供电电源：12-36VDC

精度等级：±0.5%F ·S

长期稳定：±0.2%F ·S/年

输出方式：4~20mA

负载能力：≤500Ω  过载压力： -20~70℃ 环境湿度：0-50%

过程连接： M20x 1.5(常规) 测量介质：气体、液体

(腐蚀性介质需定制)

WN-807型铠装液位变送器

[image: image18.png]


测量范围： -0.1MPa-60MPa

供电电源：12-36VDC

精度等级：±0.5%F ·S

长期稳定：±0.2%F ·S/年

输出方式：4~20mA

负载能力：≤500Ω

过载压力：标准量程的2倍

使用温度： -20-70℃

环境湿度：0-50%

过程连接： M20x1.5 (常规)

测量介质：气体、液体

(腐蚀性介质需定制)

WN-DR型电容式液位变送器
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测量范围：0-20米
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供电电源：12-36VDG

精度等级：±0.5%F ·S

长期稳定：±0.2%F ·S/年 输出方式：4~20mA

负载能力：≤500Q

过载压力：标准量程的2倍 使用度： -20-150℃

环境湿度：0-90%

过程连接：螺纹/法兰

测量介质：液体

(腐蚀性介质需定制)

WN-3051LG1型单法兰液位变送器
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测量范围：0-32MPa

供电电源：12-45VDC

精度等级：±0.5%F ·S

长期稳定：±0.2%F ·S/年

输出方式：4~20mA HART

负载能力：≤500Ω

过载压力：标准量程的2倍

使用温度： -20~70℃

环境湿度：0-90%

过程连接： DN50 (常规)

测量介质：液体(腐蚀性介质需定制)

WN-3051LG2型双法兰液位变送
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测量范围：0-32MPa

电源：12-45VDC E等级：±0.5%F ·S

稳定：±0.2%F ·S/年  坊式：4~20mA HART 能力：≤500Ω

过载压力：标准量程的2倍

温度： -20~70℃

湿度：0-90%

连接：DN50 (常规)

介质：液体(腐蚀性介质需定制

WN-CF   型磁翻板液位变送器

WN-CF型磁翻板液位变送器

测量范围：0.6-20000 mm

供电电源：24VDC
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精度等级：±0.5%F ·s

长期稳定：±0.2%F ·S/年

输出方式：4~20mA

负载能力：≤500Ω

工作压力：1.0、1.6、2.5、4.0MPa

使用温度： -20~300℃

环境湿度：0-90%

安装方式：顶装、侧装

过程连接； DN25 (常规)

介质密度：≥0.45g/m2

测量介质：液体(腐蚀性介质需定制)

WN-CZSS型磁致伸缩液位变送器
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测量范围，150-7000mm

供电电源：24VDC

精度等级：±0.5%F ·S

长期稳定：±02%F ·S/年

输出方式：4-20mA/HART

死区宽度：上端51 mm, 下端36mm

负载能力：≤500Ω

工作压力： ≤4MPa

使用温度： -20-80℃

环境湿度：0-80%

过程连接：螺纹/法兰

测量介质：液体(腐蚀性介质需定制)

WN-YCM型智能音叉密度计
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密度量程：0~3g/ml

浓度量程：0-100%

供电电源：24VDC

精度等级：±0.5%F ·S

长期稳定：±0.2% F ·S/年

输出方式：4~20mA/HART

负载能力：≤500Q

工作压力：≤1MPa

使用温度： -20-80℃

环境湿度：0-80%

过程连接：DN50 法兰

安装方式：直装式、侧装式、弯管式、管道式

测量介质：液体、浆液（腐蚀性介质需定制）

WN-3051M型智能在线密度计/浓度计
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密度量程：0~3g/ml

浓度量程：0-100%

供电电源：24VDC

精度等级：±0.5%F ·S

长期稳定：±0.2%F ·S/年

输出方式：4~20mA/HART

负载能力：≤500Ω

工作压力：≤1MPa

使用温度： -20-80℃

环境湿度：0-80%

过程连接：DN50 法兰

安装方式：直装式、侧装式、弯管式、管道式

测量介质：液体、浆液(腐蚀性介质需定制)

WNCSB-21型超声波液位计
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应   用：各类工业领域的普通液位测量，

特别是水处理工业。

测量范围：(0~5)m/(0~10)m/(0~15)m 过程连接： M66×2/支架/法兰

探头材质： ABS 开放式

过程温度：(-40～70)℃

过程压力：(-0.02~0.1)MPa

精   度：±0.2%(满量程)

信号输出：(4～20)mA

电   源：两线制24VDC

四线制24V DC/220V AC 防爆等级： ExdIIC T4 Gb
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WNCSB-22型超声波液位计

应   用：各类工业领域的腐蚀性液位

特别是水处理工业。

测量范围：(0~5)m/(0~10)m/(0~15)m 过程连接：    M66×2/支架/法兰

探头材质： PVDF/PTFE   封闭式 过程温度：(-40~70)℃

过程压力：(-0.02~0.1)MPa  精   度：±0.2%(满量程) 信号输出：(4～20)mA

(4~20)mA/HART 电   源：两线制24VDC

四线制24V DC/220V AC 防爆等级： Exd IIC T4 Gb

WN-LD11型雷达液位/物位计
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应  用：各种强腐蚀性液体

测量范围：20米

过程连接：螺纹、法兰

介质温度： -40～120℃

过程压力： -0.1～0.3MPa

精  度； ±2mm

频率范围：26GHz

防护等级： Exd IIC T4 Gb

防爆等级： IP67

信号输出：4~20mA/HART

(两线/四线)RS485/Modbus

WN-LD12型雷达液位/物位计
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应  用： 液体、浆料、水处理 测量范围：30米

过程连接：螺纹、法兰

介质温度： -40~250℃

过程压力： -0.1～4.0MPa

精  度： ±2mm

频率范围：26GHz

防护等级： Exd IIC T4 Gb

防爆等级： IP67

信号输出：4~20mA/HART (两线/四线)

RS485/Modbus

WN-LD14型雷达液位/物位计
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应  用：固体粉料、固体块料、强粉尘环境 测量范围：70米

过程连接：螺纹、法兰

介质温度： -40~250℃

过程压力：常压

精 度： ±5 mm

频率范围：26GHz

防护等级： Exd IIC T4 Gb

防爆等级： IP67

信号输出：4~20mA/HART  (两线/四线) RS485/Modbus

WN-LD56型雷达液位/物位计
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应  用： 介电常数低或表面波动液体 测量范围：6米

过程连接：法兰

介质温度： -40～250℃

过程压力： -0.1~2.0MPa

精  度： ±3 mm

频率范围：100MHZ~1.8GHZ 防护等级： IP67

防爆等级：Exd I/C T4 Gb

信号输出：4~20mA/HART (两线/四线) RS485/Modbus

WN-LD71型雷达液位/物位计
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应  用： 强腐蚀液体，浆液、蒸汽较大的液体，

粉料灰

测量范围： 70米

过程连接：支架/法兰

介质温度： -40～120℃

过程压力： 常压

精  度： ±2mm

频率范围： 120GHz

防护等级： Exd IIC T4 Gb

防爆等级： IP67

信号输出：4~20mA/HART (两线/四线) RS485/Modbus

WN-LD72型雷达液位/物位计
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应  用：强腐蚀液体，浆液、蒸汽大的液体， 粉料灰料

测量范围：150米

过程连接；法兰

介质温度： -40～120℃

过程压力：常压

精  度： ±3mm

频率范围：120GHz

防护等级：ExdIIC T4 Gb

防爆等级：IP67

信号输出：4~20mA/HART (两线/四线) RS485/Modbus

温度变送系列
WN-WD-2000型温度变送器
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测量范围： -200-1800℃

供电电源：24VDC

精度等级：±0.5%F ·S

长期稳定：±0.2%F ·S/年

输出方式：4-20mA

负载能力：≤500Q

环境湿度：0~90%

过程连接：M20×1.5、M27×2

杆径尺寸：φ12

插入深度：100~1000mm (可定制)

测量介质：气体、液体(腐蚀性介质需定制)

WN-WZR型热电阻/热电偶
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测量范围： -200~1800℃

热电阻：Pt100、Gu50、Gu100

热电偶：K、E、J、B、S、R、T、N

精度等级：±0.5%F ·S

长期稳定：±0.2%F ·S/年

环境湿度：0-90%

过程连接：M27×2

杆径尺寸：φ12

插入深度：100~1000mm (可定制)

测量介质：气体、液体(腐蚀性介质需定制

WN-WSS型双金属温度计

测量范围： -80-500℃

精度等级：±1%F ·S

长期稳定：±0.5%F ·S/年

环境湿度：0-90%

过程连接： M27×2/法兰

杆径尺寸：φ12

插入深度：100-1000mm  (可定制)

测量介质：气体、液体(腐蚀性介质需定制
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